El Observatorio del Ebre está situado en Roquetes (Tarragona) en la cima de una pequeña colina a 50 m. por encima del nivel del mar. Las coordenadas geográficas son: Latitud 40° 49' 14'' N., Longitud 0° 29' 36' 'E.

El Servicio de Observación del Observatorio del Ebre dedica parte de su actividad a la observación de la fotosfera solar, haciendo cada día que les condiciones meteorológicas lo han permitido una fotografía del Sol. La avería del telescopio fue reparada a finales de abril, siendo este nuevo boletín un resumen de las observaciones y medidas realizadas entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2017. Además, se procedió a la substitución de la cámara digital y a la instalación de una lente fotocompresora. Se dispone en total de 148 fotografías, lo que representa un 40% de los días. La serie de medidas de los números de Wolf empezó el año 1943 y ya desde aquel año se hizo la separación hemisférica (Norte y Sur), así como su diferencia (N – S)

La presentación de los datos en este boletín es principalmente gráfica con una tabla resumen mensual y para cada día se pude visualizar la fotografía del disco solar. Los días que no aparecen en las tablas son días para los que no hay observación.

Con el fin de realizar la observación de la fotosfera solar se dispone de un telescopio Zeiss APQ 150/1200 con una resolución de 7 segundos de arco y que está equipado con una cámara digital IDS con 2048 x 2048 pixels y un tamaño de pixel de 5.5 x 5.5 μm. La captura de las imágenes se realiza utilizando un software propio de la cámara. El tratamiento de la imagen se efectúa mediante un programa desarrollado en el propio observatorio. Así para cada fotografía se determina el número de grupos (G) y manchas (q) y el número de Wolf (W=10*G + q). Para cada mancha se miden entre otros, el número de pixels que ocupa, su área en millonésimas de hemisferio, el nivel de gris. Para los grupos se determina la latitud y la longitud heliográfica, el área, el número de manchas que lo componen así como el tipo de grupo. También se fija un parámetro de calidad de la fotografía que varia entre 1 y 5.

Diariamente se pude visualizar la imagen obtenida en la página web del observatorio www.obsebre.es